|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка** | **DN, мм** | **Pу, кгс/см2** | **Условная пропускная способность Кv, м3/ч** | **Температура рабочей cреды t, °C** | **Минимальное рабочее давление, кгс/см2** | **Рабочая среда** | **Строительная длина, мм** | **Масса, кг** | **Корпус/уплотнение** |
| СЕМЕ (н.з., н.о.) | 10 | 10 | 1,86 | от 0 до +80 | 3 | чистая питьевая и технич. вода, воздух | 61 | 0,54 | латунь/NBR |
| 15 | 2,1 | 61 | 0,5 |
| 20 | 5,7 | 87 | 0,8 |
| 25 | 9,6 | 100 | 1,1 |
| 32 | 22 | 131 | 2,5 |
| 40 | 27 | 146 | 3,0 |
| 50 | 35 | 174 | 4,6 |
| 65 | 63 | 245 | 9,4 |